**MWM TCG 2016 V16**

Original MWM® knock sensors, 4 per engine bank.

The following sensor inputs at DetCon20 need to be bridged

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firing order** | **Sensor input DetCon** | **Bridge inputs** |
| A1 | 1 | 1+13\* |
| B3 | 2 | 2+14\* |
| A3 | 3 | 3+15\* |
| B7 | 4 | 4+8\* |
| A7 | 5 | 5+9\* |
| B5 | 6 | 6+10\* |
| A5 | 7 | 7+11\* |
| B8 | 8 | 8+4 |
| A8 | 9 | 9+5 |
| B6 | 10 | 10+6 |
| A6 | 11 | 11+7 |
| B2 | 12 | 12+16\* |
| A2 | 13 | 13+1 |
| B4 | 14 | 14+2 |
| A4 | 15 | 15+3 |
| B1 | 16 | 16+12 |